Présentation moniteurs série Anyview S
La série Anyview S représente le choix pour monitorage compact en salle de soins intensifs, urgences et réanimation.
La série Anyview S se decline en 2 modèles :
M10 ayant un écran de 10,4 pouces
M12 ayant un écran de 12,1 pouces
Haute Définition
Résolution de 800×600 pixels pour S10 et S12
Configuration standard :
ECG 3/5/6 dérivations, FC (Fréquence Cardiaque), Respiration, , IP (Indice de Perfusion), FR (Fréquence Respiratoire issue du plethysmogramme), PNI (Pression Non Invasive), 2 voies de Température, Écran tactile capacitif, Batterie Li-ion rechargeable (2,5 Ah). 
Options : 
Moniteur de débit de perfusion (DM), ECG 12 dérivations, Guéridon mobile, Support mural, Appel infirmière / Sync. défibrillation / Sortie analogique, Sortie VGA, Imprimante thermique, Batterie Li-ion rechargeable (5 Ah). 
S12 uniquement : 2 voies de PI (Pression Invasive), DC (Débit Cardiaque),  Mainstream/Microflow
Design portable avec poignée intégrée escamotable. 
· Écran couleur tactile TFT LCD capacitif haute performance offrant une expérience visuelle Haute Définition. 
· Commande par gestes, simple et facile. 
· Façade monobloc sans interstice, facile à nettoyer. 
· Disposition de l'affichage personnalisable d'un simple balayage du doigt. 
· Ajustement automatique de la luminosité selon la lumière ambiante. 
· Conception sans ventilateur pour réduire les risques de contamination croisée. 
· Autonomie de la batterie jusqu'à 8 heures. 
Rangement astucieux des accessoires : Équipé d'un bac à accessoires, le personnel médical bénéficie d'un rangement et d'un accès pratiques pour tous les câbles et capteurs. 
Solutions de montage variées : Une large gamme de fixations s'adapte à tous les besoins cliniques. Grâce à un boulon de déverrouillage rapide, le moniteur s'enlève facilement de son support mural ou de son chariot mobile pour le transport. 
Fonctionnalités cliniques avancées
· EWS (Early Warning Scoring - Score d'alerte précoce) : Système de score physiologique pour l'évaluation du patient (fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, pression artérielle systolique, niveau de conscience, température, etc.). L'EWS détecte la détérioration des constantes vitales afin de permettre une intervention précoce des équipes de soins. 
· Fréquence respiratoire via l'oxymétrie () : Grâce à un algorithme innovant, la technologie  fournit la fréquence respiratoire en continu sans capteur supplémentaire. Cela évite la consommation de consommables jetables et fait gagner du temps au personnel. 
· GCS (Glasgow Coma Scale - Échelle de Glasgow) : Échelle neurologique permettant d'évaluer de manière objective l'état de conscience du patient. 
· PPV (Pulse Pressure Variation - Variation de la pression pulsée) : Mesure issue de la ligne artérielle reflétant les interactions cardiopulmonaires pour aider les cliniciens à évaluer la réponse du patient à un remplissage vasculaire. 
Technologies intégrées
· Moniteur de débit de perfusion (Drip Monitor - DM) : Module intégré surveillant le débit du goutte-à-goutte. En fin de perfusion, il alerte le personnel et clamp automatiquement la tubulure pour éviter tout reflux sanguin. 
· Reconnaissance vocale automatique intelligente (ASR) : Permet d'interagir à la voix avec le moniteur, optimisant l'efficacité du personnel, notamment en bloc opératoire. 
· Plateforme Cloud IoT (Internet des Objets) : Téléverse automatiquement les données de fonctionnement de l'appareil sur le cloud via réseau 2G/4G. Les ingénieurs biomédicaux peuvent suivre l'état de santé des appareils, prévenir les pannes et anticiper l'expiration des accessoires. 
 
Possibilité de connexion VGA pour écran répétiteur
