Présentation moniteurs de signes vitaux
La gamme de moniteurs de signes est composée de deux catégories
· Moniteurs de signes vitaux portatifs
· Moniteurs de signes vitaux de chevet

La gamme de moniteurs de signes vitaux portatifs se décline en 4 modèles M88, M850, M860, M880
M800 OXYMTRE DE POULS
Caractéristiques principales
· Paramètres de surveillance : SpO2, FC (Standard), SpO2 Nellcor (Optionnel), ECG, FR (Optionnel) 
· Portable et facile à transporter 
· Écran couleur TFT 2,4 pouces avec fonction de rotation automatique d’affichage portrait/paysage.
· Modes d'affichage sélectionnables, incluant la taille de police et les formes d'ondes 
· Deux modes de travail : surveillance continue et mesure ponctuelle (spot check) 
· Alarmes visuelles et sonores réglables 
· Grande capacité de stockage de données allant jusqu'à 300 groupes par ID 
· 3 piles AA ou batterie rechargeable avec socle de charge (optionnel) 
· Fonction d'arrêt automatique pour économiser l'énergie 
· Utilisation en hôpital, clinique et à domicile 
· Facile à utiliser et à transporter 
· Adaptateur CA-CC (Optionnel) : Entrée : 100~240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A ; Sortie : 5 V, 1,5 A  
Configurations
· Configuration standard : SpO2, FC (PR), Indice de Perfusion (PI) 
· Options : SpO2 Nellcor, ECG, FR (RR) 

M850 – M860 – M880 OXYMTRE/ECG/PANI/CAPNOGRAPHE 
· Fournit des mesures continues pour surveiller les paramètres des fonctions vitales : ECG, , pression artérielle (PNI),  et fréquence pulsée (PR) selon les différents modèles, chez les patients adultes, pédiatriques et néonatals. Ce sont des appareils idéaux pour une utilisation au chevet du patient, en mode portable ou pendant le transport. 
· Design novateur, compact et léger 
· Interface d'utilisation simple et intuitive 
· Écran couleur TFT de 4,3 pouces avec fonction de rotation automatique d’affichage portrait/paysage.
· Modes d'affichage sélectionnables (police de caractères et formes d'ondes) 
· Double mode de fonctionnement : surveillance continue et contrôle ponctuel (spot check) 
· Alarmes visuelles et sonores réglables 
· Grande capacité de stockage de données (jusqu'à 500 groupes par identifiant) 
· Batterie au lithium supportant un fonctionnement continu de longue durée 
· Fonction d'arrêt automatique pour économiser l'énergie 
· Adapté aux adultes, pédiatrie et nouveau-nés 
· Utilisation à l'hôpital, en clinique et à domicile 
Interface utilisateur adaptative
· Affiche les valeurs et les formes d'ondes des paramètres vitaux 
· Basculement libre entre différentes interfaces d'affichage 
· Modes d'affichage disponibles :
· Mode d'affichage 
· Mode d'affichage ECG avec fréquence respiratoire (RESP) 
· Mode d'affichage PNI (NIBP) 
· Mode d'affichage de la forme d'onde 
Détail des modèles
· M850 : ECG, RR, , PR
Permet la surveillance continue de l'ECG ainsi que l'enregistrement diagnostic ECG à 3 ou 5 brins. Utilisé dans les services de cardiologie et d'urgences. 
· M860 : PNI (NIBP), , PR
Mesure de la pression artérielle chez les enfants et les adultes, ainsi que contrôle de la fréquence pulsée. Applicable pour les soins à domicile, les urgences, la réhabilitation postopératoire et les soins généraux. 
· M880 : , RR, , PR
Offre la mesure du  en flux latéral (Sidestream) pour vérifier l'état respiratoire pendant les procédures de sédation (chirurgie, sédation dentaire, actes ambulatoires et urgences). 
Scénarios d'application
· Bloc opératoire 
· Clinique dentaire 
· Services de soins généraux 
· Premier secours préhospitalier et transport / transfert 
· Clinique communautaire 
· Autres établissements médicaux 



