Présentation moniteurs de signes vitaux
La gamme de moniteurs de signes est composée de deux catégories
· Moniteurs de signes vitaux portatifs
· Moniteurs de signes vitaux de chevet

La gamme de moniteurs de signes vitaux de chevet se décline en deux modèles V6 et V9

MONITEUR DE SIGNES VITAUX V6
Écran :
Type : LCD TFT couleur anti-reflet de 7 pouces 
Résolution : 234 × 480 pixels 
Alimentation électrique :
Batterie :
   Type : Batterie lithium-ion rechargeable 11,1 V / 4000 mAh 
   Autonomie : > 8 heures 
Stockage des Données :
Événements d'alarme : 1 000 
SpO₂ Numérique BLT :
SpO₂ Masimo (Option) :
SpO₂ Nellcor (Option) :
PNI (Pression Non Invasive / NIBP) :
EtCO₂ Microstream (Option) :
Configuration Standard : PNI (NIBP), SpO₂ numérique BLT, Fréquence cardiaque (PR), Batterie au lithium 
Options : SpO₂ Masimo, SpO₂ Nellcor, EtCO₂ Microstream, Thermomètre auriculaire infrarouge instantané, Lecteur de code-barres, Écran tactile 

MONITEUR DE SIGNES VITAUX V9
Écran
Type : Écran LCD TFT couleur anti-reflet de 8 pouces 
Résolution : 600 × 800 pixels 
Alimentation électrique
Batterie
Type : Batterie lithium-ion rechargeable de 11,1 V, 4400 mAh 
Autonomie de fonctionnement : > 8 heures 
Stockage des données
Données de tendance : résolution de 3 min, stockage possible jusqu'à 9 600 heures 
Événements d'alarme : 100 000 
SpO2 numérique BLT
Fréquence cardiaque / Pouls (PR)
PNI / Pression artérielle non invasive (NIBP) 
SpO2 Masimo (En option) 
SpO2 Nellcor (En option) 
EtCO2 Microstream (En option) 
Thermomètre oral rapide Covidien Filac 3000
Configuration standard : PNI (NIBP), SpO2 numérique BLT, PR (Pouls), Batterie au lithium 
Options : SpO2 Masimo, SpO2 Nellcor, EtCO2 Microstream, Lecteur de code-barres, Écran tactile, Thermomètre oral rapide Covidien Filac 3000 

