Présentation moniteurs série Anyview P

Conception modulaire
La série Anyview P représente des moniteurs multiparamétriques modulaires avec des modules interchangeables d’un moniteur à un autre.
Intégrant la dernière technologie, la série Anyview P constitue l’outil idéal pour les utilisateurs les plus exigeants permettant la prise en charge des patients lourds en service de réanimation et de bloc opératoire.
La série Anyview P se decline en 5 modèles :
P1 ayant un écran de 5,5 pouces servant pour le transport de malades.
P12 ayant un écran de 12,1 pouces
P15 ayant un écran de 15,6 pouces
P18 ayant un écran de 18,5 pouces
P22 ayant un écran de 22 pouces
Haute Définition
Résolution de 1280×720 pixels pour P1
Résolution de 1280×800 pixels pour P12
Résolution de 1920×1080 pixels pour P15/P18/P22
Modules :
La série Anyview P supportent de nombreux modules de paramètres avancés.
P12 supporte 4 emplacements modulaires.
P15/P18/P22 supportent 6 emplacements modulaires.
Paramètres de surveillance de tous les organes vitaux :
· Gaz de diagnostic : CO2, O2, Gaz anesthésiques (AG) 
· Mécanique respiratoire : RM 
· Oxymétrie de pouls : SpO2 de technologie Biolight, Nellcor ou Masimo au choix.
· Hémodynamique : Pression artérielle invasive (IBP/PPV/PWAP), ICG, Débit cardiaque (C.O.) 
· Surveillance de l'activité du SNC : BIS, EEG, rSO2 
· Surveillance cardiaque : ECG 12 dérivations, Analyse ARR/ST, QT/QTc 
· Surveillance de la transmission neuromusculaire : NMT, TOF



Les moniteurs de série G intègrent de nouveaux paramètres, véritables outils d'aide à la décision clinique :
· EWS (Score d'avertissement précoce) : Aide à identifier les signes précoces de détérioration et à déterminer rapidement la gravité de la maladie. 
· GCS (Échelle de Glasgow) : Fournit une méthode pratique pour évaluer le niveau de conscience en réponse à des stimulations définies. 
· BOA (Balance d'anesthésie) : Concentre les paramètres pertinents tout au long de l'intervention chirurgicale. 
· Sepsis View : Aide à scorer et guider le traitement du sepsis selon les recommandations SSC 2012. 
· Indicateur d'apnée & Indicateur d'état d'anesthésie : Suivi direct de l'analgésie, de la paralysie et de la sédation.
Connexion réseau avancée et fluide :
· La série Anyview P s'intègre au réseau hospitalier pour gérer efficacement les données patients via une technologie de connexion haut de gamme. 
· Il se connecte aux autres équipements médicaux au lit du patient (comme la machine d'anesthésie) via le module Biolink. 
Possibilité de connecter un écran répétiteur. Type de connexion DVI. 

