Présentation moniteurs série Anyview G
La série Anyview G illustre l'engagement de Biolight à faire progresser la technologie médicale, offrant aux professionnels de santé un outil polyvalent et puissant pour répondre aux exigences évolutives des soins aux patients.
Grande polyvalence avec plusieurs modes d'affichage
Le moniteur patient de la série G propose 13 modes d'affichage personnalisables, permettant aux utilisateurs d'adapter l'interface aux différents besoins cliniques, ce qui améliore l'efficacité du flux de travail et la flexibilité de surveillance.
Conception modulaire
Alarme lumineuse et sonore à 360°
La série Anyview G se decline en 3 modèles :
G10 ayant un écran de 10,1 pouces
G12 ayant un écran de 12,1 pouces
G15 ayant un écran de 15,6 pouces
Haute Définition
Résolution de 1280 x 800 pour G10 et G12
Résolution de 1366 x 786 pour G15
Modules :
G101 et G12 supportent 2 modules
G15 supporte 3 modules
Les moniteurs de série G intègrent de nouveaux paramètres avancés :
SPV (Systolic Pressure Variation / Variation de la pression systolique) et la VHR (Heart Rate Variability / Variabilité de la fréquence cardiaque - HRV), améliorant la surveillance hémodynamique et du système nerveux autonome pour une évaluation plus précise du patient.
Vue Sepsis (Sepsis View) : Fonction nouvellement conçue basée sur les dernières directives de la SSC, proposant un processus guidé intuitif intégrant SOFA, SIRS et EWS.
Score d'Alerte PRÉCOCE (Early Warning Score) : La série G inclut les scores NEWS, NEWS2, MEWS et PEWS, aidant les cliniciens à évaluer rapidement la détérioration de l'état du patient et à intervenir à temps.
Échelles EVA & EN (VAS & NRS) : Remplace l'enregistrement traditionnel sur papier. Le clinicien peut désormais documenter les évaluations de la douleur directement sur le moniteur pour une efficacité et une précision accrues.
Échelle de Glasgow (Glasgow Coma Scale - GCS) : Prend en charge les patients adultes, pédiatriques et néonatals, y compris l'évaluation des cas intubés et non intubés, garantissant une évaluation neurologique complète.
Mode CEC (CPB Mode) : La série G dispose d'un mode circulation extracorporelle (CEC), optimisant la surveillance des signes vitaux pendant la CEC en garantissant la précision et en réduisant les fausses alarmes.
Dépistage des MCCC (CCHD) : Prend en charge le dépistage des cardiopathies congénitales critiques (MCCC) en mesurant simultanément la  à la main et au pied, permettant une détection précoce des cardiopathies congénitales critiques avec une plus grande efficacité.
Large choix de technologie de mesure de la Spo2 de Biolight, Masimo ou Nellcor.
BioLink - Connectivité intelligente pour une surveillance complète du patient
Le module Biolight BioLink permet une intégration fluide entre le moniteur patient et plusieurs dispositifs médicaux, tels que les pompes volumétriques et pousse-seringues, les moniteurs d'urine, les respirateurs d'anesthésie tiers et les ventilateurs, améliorant la synchronisation des données en temps réel et l'efficacité clinique.
Possibilité de connecter un écran répétiteur par câble HDMI. 

